|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包名** | **品目分类** | **品目名称** | **数量** | **单位** | **预算金额（元）** |
| 1 | A02091107-视频监控设备 | 视频监控设备 | 1 | 批 | 80000.00 |

1. 采购项目的主要需求及谈判可能实质性变动内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包/品目号 | 标的物名称 | 标的主要需求 | | |
| 技术 | 服务 | 合同条款 |
| 1 | 湖南理工职业技术学院宿舍４栋视频监控设备采购与服务 | 详见谈判文件 | 详见谈判文件 | 详见谈判文件 |
| 竞争性谈判项目可能实质性变动内容 | | 是 | 是 | 是 |

|  |
| --- |
|  |
| **资格证明材料承诺函** |
| 我们，（供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判（询价）邀请公告》[（项目名称），政府采购编号：，委托代理编号：]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判（询价）邀请公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。 |
| 一、我方在此声明： |
| （一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。 |
| （二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。 |
| （三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。 |
| 二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）： |
| （一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。 |
| （二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录 |
| 1、受到刑事处罚； |
| 2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。 |
| 供应商名称（盖单位章）： |
| 法定代表人（签名）： |
| 日 期：年月日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湖南理工职业技术学院宿四监控系统工程量清单** | | | | | | | | |
| **一、前端设备** | | | | | | | | |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **型号规格** | **主要技术参数** | **单价** | **数量** | **合计** | **备 注** |
| **一、前端设备** | | | | | | | | |
| 1 | 室外高清星光红外枪机 |  | DS-2CD5A26XTDJ-AN | 1、200万 1/1.8" 星光级CMOS超宽动态,最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。可控制镜头聚焦、变焦、调节光圈。 2、需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@30fps，第四码流1920x1080@30fps。 3、在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL。在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。 4、采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达80m(2.8-12mm电动镜头)； |  | 15 |  | 宿舍走廊及及室外及出入口 |
| 3 | 二合一避雷器 |  | LKD-SV2 | 网络、电源防雷 |  | 4 |  | 室外监控点需要 |
| 4 | 枪机支架 |  | DS-1292ZJ |  |  | 36 |  | 壁装支架 |
| 5 | 直流电源 |  | 12V/2A | 12V/2A |  | 36 |  |  |
| 6 | 立杆 | 定制 |  | 钢制做、多壁杆（含地笼、不锈钢防水箱） |  | 2 |  |  |
| **二、中心设备** | | | | | | | | |
| 7 | 24口接入交换机 |  | UTP3-SW24-TP420 | 提供24个10/100Mbps PoE网络端口，只为支持IEEE802.3 af/at标准的网络设备供电，不用担心会损坏非PoE网络设备； ● PoE网络端口支持IEEE802.3 af/at标准，可提供高达30W的功率，可为大功率的红外摄像机供电； ● 提供4个上联端口，2个1000Mbps光口和2个1000Mbps电口；  ● 电口传输距离高达150m，方便用户需要远距离连接上一级交换机或者网络摄像机；  ● 出色的电路隔离保护，防雷能力高达6KV； ● 安装快捷，操作简单，便于桌面和机柜式安装。 |  | 1 |  |  |
| 8 | 光模块 |  | UOF2201BS-T20KM | 单模单纤 1.25Gbps 20km LC\PC 1310/1550 |  | 2 |  |  |
| 9 | 操作计算机 |  | A6800f | I5 6500/4GB/1TB/2G独显,显示器：22寸液晶显示器 |  | 1 |  | 监控中心用 |
| 10 | 网络存储 |  | DS-8632N-I8 | 1、设备支持总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 2 、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； 3 、支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像； 4 、支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 5 、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； |  | 1 |  |  |
| 11 | 硬盘 |  | 4T | WD40PURX |  | 2 |  |  |
| **四、传输部分** | | | | | | | | |
| 14 | 网线 |  | 超五类 | 超五类 |  | 5 | 0 |  |
| 15 | 光纤 |  | 8芯单模 | 8芯单模 |  | 600 | 0 | 含施工费 |
| 16 | 机柜 |  | 9U机柜 | 9U墙柜（豪华型） |  | 700 | 0 |  |
| 17 | 光纤配件及熔接 |  |  |  |  | 16 | 0 |  |
| 18 | 辅助器材 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| A | 设备合计 |  | | | | | 0 |  |
| B | 安装、调试费 |  | | | | | 0 |  |
| C | 税金 |  | | | | | 0 |  |
| D | 合计 |  | | | | | 0 |  |